AX12V2.0升级说明

硬件版本: V2.0

软件版本: V16.03.46.10

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于AX12型号且硬件版本是V2的机器升级，升级前请确认产品型号及硬件版本（硬件版本可在路由器背面贴纸上查看型号为AX12 v2）。
2. 解压下载文件，登录无线路由器管理界面，点击“系统管理”-“软件升级”-“本地升级”，选择“bin”结尾的文件，点击“立即升级”来升级您的无线路由器。（若有新版本，也可选择“在线升级”，联网情况下路由器会自动检测新版本，检测到新版本后，点击“立即升级”即可等待升级成功。）
3. 升级过程不能断电，否则可能会导致无线路由器损坏。

**更新说明:**

1. 修复一些已知的bug。