G0-5G-PoEV2.0（产品型号）升级说明

硬件版本:V2.0

软件版本:V16.01.1.8

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于G0-5G-PoEV2.0型号且当前软件版本为V16.01.1.X的机器升级，升级前请确认产品型号和当前软件版本。
2. 解压下载文件，登录路由器管理界面，点击“系统工具”-“升级服务”-“升级”，选择“bin”或“trx”结尾的文件来升级您的路由器。
3. 升级过程不能断电，否则可能会导致路由器损坏。

**更新说明:**

1、需求包括无线定时开关、自动弹快速配置，小屏UI与电脑版本切换，无线MAC过滤，无线优化，tenda wifi app单用户限速，新增2种DDNS等等需求