N6P-4H V1.0升级说明书

硬件版本：V1.0

软件版本：V12.1.3.19

更新说明：

1. 优化预览画面概率性出现的黑屏、花屏问题
2. 优化通道状态信息，详细提示通道实时的连接状态
3. 优化GUI响应速度，提升操作顺畅度
4. LAN口默认IP地址由192.168.0.254修改为192.168.1.254
5. 修复其它已知bug

注意事项：

1. 此固件仅适用于N6P-4H型号且当前软件版本为V12.1.2.XX或V12.1.3.XX,升级前请确认产品型号。
2. 请使用FAT32格式的U盘

本地端升级：解压下载文件，将升级文件放入U盘的根目录中，登录硬盘录像机本地管理界面，点击“维护”-“设备升级”-“本地升级”，然后将鼠标拔出，将U盘插入USB口，当设备检测到升级文件后则会自动升级您的硬盘录像机。

网页端升级：解压下载文件，登录硬盘录像机网页管理界面，点击“系统管理”-“系统维护”-“设备升级”-“本地升级”，选择“bin”结尾的文件来升级您的硬盘录像机。

1. 升级过程中请勿拔出U盘或断开设备电源，否则可能会导致硬盘录像机损坏。