升级说明

硬件版本: V2.0

软件版本: V03.03.09.02

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于AC8型号且当前软件版本为V02.03.01.X的机器升级，升级前请确认产品型号和当前软件版本。（升级成功后不可往低版本V02.03.01.58、V02.03.01.67降级）
2. 解压下载文件，登录无线路由器管理界面，点击“系统管理”-“设备管理”-“升级”，选择“bin”结尾的文件来升级您的无线路由器。
3. 升级过程不能断电，否则可能会导致无线路由器损坏。

**更新说明:**

1. 优化系统性能并默认开启IPv6功能。