AX12升级说明

硬件版本: V1.0

软件版本: V22.03.01.21

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于AX12型号且当前软件版本为V22.03.01.XX的机器升级，升级前请确认产品型号和当前软件版本。
2. 解压下载文件，登录无线路由器管理界面，点击“系统管理”-“设备管理”-“升级”，选择“bin”结尾的文件来升级您的无线路由器。
3. 升级过程不能断电，否则可能会导致无线路由器损坏。

**更新说明：**

1、优化无线稳定性，提高无线上网体验。