升级说明

硬件版本: V1.0

软件版本: V16.03.60.16

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于BE6L Pro型号的机器升级，升级前请确认产品型号。
2. 解压下载的文件后（无需打开升级文件），登录路由器管理界面，点击“更多功能”-“系统管理”- “软件升级”，选择“本地升级”，点击“选择文件”，选择“US\_BE6LProV1.0mt\_V16.03.60.16\_cn\_TDC01.bin”名称的文件进行升级。
3. 升级过程不能断电，否则会导致机器损坏。

**更新说明:**

1. 提升系统稳定性。