G0-5G-PoEV1.0升级说明

硬件版本:V1.0

软件版本:V16.01.0.7(3892)

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于G0-5G-PoEV1.0型号且当前软件版本为V16.01.0.X的机器升级，升级前请确认产品型号和当前软件版本。
2. 解压下载文件，登录路由器管理界面，点击“系统管理”-“设备管理”-“升级”，选择“bin”或“trx”结尾的文件来升级您的路由器。
3. 升级过程不能断电，否则可能会导致路由器损坏。

**更新说明:**

1、兼容AC模块的用户数据  
2、解决PPPoE拨号成功但是显示为未联网的bug  
3、解决APP管理配置ssid时，会将ssid的vid、最大客户端数和客户端隔离设置为0