**腾达（Tenda） U11 Pro 国产系统如何安装驱动？**

适用型号：U11 Pro 问题分类：驱动安装


**第一步：下载U11 Pro的国产系统驱动到电脑。**

打开腾达官网[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)，产品中心或右上角搜索栏搜索U11，并在该产品的服务支持区域下载国产系统驱动，并解压缩。（网卡内置的驱动为Windows系统驱动）


**第二步：安装驱动**

**方法①：直接双击安装驱动**

打开从官网下载好的驱动文件夹，双击deb结尾的驱动文件。




2、点击“安装”，若当前登录的不是管理员帐号，会提示让输入当前帐号密码，输入密码后，点击“确定”，等待安装即可。



进度条走完代表驱动安装完成。




点击右下角的网络图标，搜索并连接所需WiFi信号。




**方法②：命令安装（如果双击安装不上或没反应，可尝试通过命令安装）**

在驱动所在目录的空白处，右击鼠标，点击“在终端中打开”。



终端中输入sudo dpkg -i ax900-wifi-adapter-linux-driver.deb后回车，等待安装。



出现“Install aic8800 wifi driver successful”，且安装过程也没有出现error等错误字眼，代表安装完成。



把网卡插上，点击右下角网络图标，搜索并连接WiFi信号。

