升级说明

硬件版本: V1.0

软件版本: V16.03.51.10

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于AX2L Pro和WiFi6L Pro型号的机器升级，升级前请确认产品型号。
2. 解压下载的文件后（无需打开升级文件），登录路由器管理界面，点击“更多功能”-“系统管理”-“-“软件升级”，选择“本地升级”，点击“选择文件”，选择“V16.03.51.10\_cn\_TDC01.bin”名称的文件进行升级。
3. 升级过程不能断电，否则会导致机器损坏。

**更新说明:**

1. 新增迅展组网、远程打印 、隐藏WiFi信号、白名单功能。
2. 提升系统稳定性。